PORTABLE 2-WAY POWERED SPEAKER (EON612)

1) 용  도

본 기기는 앰프 내장형 형식의 포터블 스피커로서 휴대 가능한 시스템을 필요로 하는 공간에서 사용하기에 적합하며 블루투스를 통해 DSP EQ, 게인, 딜레이, 저장 및 리콜 셋팅 등의 무선 원격 제어 가능하다

2) 기  능

- 1000 W 고효율 Class-D 앰프 내장

- 블루투스 원격 제어

- 3 x M10 서스펜션 포인트

- 가볍고 견고한 폴리 프로필렌 인클로저

3) 사  양

- System type :  portable 12“ 2-way powered Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 48 Hz - 20 kHz

- Frequency Response (±3dB) : 57 Hz - 20 kHz

- Coverage : 100 x 60 deg

- Power rating	: 500W cont. (PEAK 1000W)

- Max SPL : 126dB

- Transducers : LF 12“, HF 1”

- Connectors : 2 x Balanced XLR-1/4” combination inputs

- Dimensions (H x W x D)mm : 664 x 380 x 316

- Weight : 14.96kg