18“ SINGLE SUBWOOFER SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 18“ 싱글 서브우퍼 스피커로서 최고의 음질이 필요한 강당, 소공연장 등 사용이 가능하다. 디퍼렌셜 드라이브 기술을 통하여 성능의 향상과 무게를 최소화하였으며, 저역대의 고품질 음향을 청취자에게 전달한다. 또한 스택의 구성과 리깅의 구성이 가능한 서브우퍼 스피커 이다.

2) 기  능

- 왜곡을 최소화 하기 위한 대형 벤트

- SS4BK를 위한 폴 마운트 홀

- 고급스러운 DuraFlex 마감

3) 사  양

- System type : 18“ single subwoofer system

- Frequency Range (-10dB) : 35Hz ~ 250Hz

- Frequency Response (-3dB) : 52Hz ~ 120Hz

- Power rating	: 800W cont. (PEAK 3200W)

- Sensitivity(1W@1m) : 95dB

- Max SPL : 124dB (PEAK 130dB)

- Impedance : 8 ohm

- Transducers : 18“ single

- Mounting : SS4-BK pole

- Finish : Black DuraFlex™ finish

- Connectors : Speakon NL-2

- Dimension (H x W x D)mm : 678 x 536 x 615

- Weight : 36kg