18“ POWERED SUBWOOFER SPEAKER (PRX818XLF)

1) 용  도

본 기기는 18“ 서브우퍼 스피커로서 최고의 음질이 필요한 강당, 소공연장 등 사용이 가능하다. 디퍼렌셜 드라이브 기술을 통하여 성능의 향상과 무게를 최소화하였으며, 저역대의 고품질 음향을 청취자에게 전달한다. 또한 스택의 구성과 리깅의 구성이 가능한 서브우퍼 스피커이다.

2) 기  능

- 크라운 프론트-엔드 드라이브코어 기술 탑재

- 차세대 JBL 네오디뮴 압축 드라이버 기술 탑재

- 지능형 가변 속도 팬 내장

- 범용 전원공급 장치 내장

- dbx type IV 내장으로 깨끗한 사운드 보장

3) 사  양

- System type : Self-powered 18“ Subwoofer Speaker system

- Frequency Range (-10dB)	: 30Hz ~ 103Hz

- Frequency Response (-3dB)	: 35Hz ~ 87Hz

- Input impedance : 20K ohms (Balanced)

- LED Indicators : Power LED(Blue), Signal(Green), Limit (Yellow)

- Coverage : Omni

- Power rating	: 1500W

- Max SPL : 134 dB Peak

- Transducers : LF 18“

- Finish : Obsidian DuraFlex™ finish

- Amp Design : Class-D

- Power input : 100V ~ 240V, 50/60Hz

- Dimension (H x W x D)mm : 692 x 523 x 724

- Weight : 36.28kg