DYNAMIC VOCAL MICROPHONE (D5 CS)

1) 용  도

본 기기는 다이나믹 보컬 마이크로폰으로서 특허받은 다이어프램을 통해 매우 선명하고 깨끗한 사운드를 제공하며 마이크 캡슐의 이중 충격 마운트 사용으로 기기 소음을 줄여준다. 또한 카디오이드 폴라 극 패턴 제공으로 피드백을 억제하며 팝 및 바람 소리 제거를 위한 통합 팝 필터를 내장하고 있다.

2) 기  능

- 선명하고 깨끗한 사운드 제공 (특허받은 다이어프램)

- 카디오이드 폴라 극 패턴

- 통합 팝 필터를 내장

- 이중 충격 마운트

3) 사  양

- Polar pattern : cardioid

- frequency bandwidth : 20 to 17000 Hz

- Sensitivity : 2.6 mV/Pa

- Electrical impedance : 600 Ohms

- Recommended load impedance : 2000 Ohms

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Dimension (Length x Diameter)mm : 185 x 51

- Weight : 320g