POWERED SUBWOOFER SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 밴드, DJ, 렌탈, 예배당 및 다양한 공간에 활용되며 고출력 및 일관된 커버리지를 제공하는 컴팩트형 파워드 서브우퍼 스피커이다. 플러그 앤 플레이, 내장된 시그널 프로세싱, 효율적인 전송 시스템, 편리한 리깅 하드웨어를 갖추었다.

2) 기  능

- 듀얼 15“ 우퍼

- 크로스 오버, EQ, 리미터 등 설정 가능한 DSP 내장

- 6채널 x 1000W 앰프 내장

- THRU 출력을 위한 XLR-M에 병렬로 연결된 2개의 밸런스드 XLR-F

- 최대 4개의 메인스피커에 전원을 공급하는 2개의 NL4 커넥터

3) 사  양

- SYSTEM TYPE : Modular, portable line array subwoofer

- FREQUENCY RANGE (-10 dB) : 32 Hz–250 Hz

- AMP INPUT MODES : Dual, Input Y

- INPUT : Two balanced XLR-F wired in parallel to XLR-M for THRU outputs

- OUTPUT : Two 4-pole NL4 connectors for powering up to four tops

- CROSSOVER : Internal DSP incl. FIR processing

- SYSTEM POWER : 6 channels @ 1000 watts each

- MAX PEAK SPL (2 PI): 136 dB

- TRANSDUCERS : 2 x 15”

- COMPLIANCE : CE

- POWER INPUT : 20A powerCON/230 VAC only

- DIMENSIONS (D x W x H) : 693 x 680 x 890 mm (excludes caster wheels)

- WEIGHT : 86 kg