TELEPHONE HYBRID CARD

1) 용  도

본 기기는 BLU SLOT CARD 타입의 제품과 함께 사용되는 텔레폰 하이브리드 카드이다. 이카드는 표준 POTS 전화 네트워크와 인터페이스 할 수 있다.

2) 기  능

- 전화연결 가능

- 아날로그 입력 2채널 제공

- 발란드/언발란스 설정

- 팬텀파워 제공

3) 사  양

- Analog Inputs : 2

- Mic/Line Inputs : Nominal gain 0dB

- Input Impedance : 3.5kΩ

- Maximum Input Level : +20dBu

- CMRR : >75dB

- Input Noise (E.I.N.) : <-128dBu

- Phantom Power : 48V

- A/D Latency : 12/Fs

- THD+N : <0.005%

- Frequency Response : 20Hz to 20kHz

- Dynamic Range : 117dB, 20Hz to 20kHz

TELEPHONE INTERFACE

- AC-REN : 0.0B

- Dynamic Range : 67dB

- Frequency Response : 300 to 3.3kHz

- THD : <0.3%

- Transhybrid Loss : >48dB with LEC enabled

- LEC Tail Time : 64ms

- TX Level : -10dBm RMS average

- RX Level : +3.2dBm RMS