POWER AMPLIFIER

1) 용  도

본 기기는 오디오 믹서로부터 전달된 음향 신호를 스피커에서 출력이 될 수 있도록 소리를 증폭하는 기기로서 고유의 DriveCore™기술을 기반으로 한 하이 퍼포먼스 인스톨레이션 앰프이다. 차세대 절삭 PWM기술을 사용한 Class-D가 적용되며 70Vrms 또는 100Vrms 증폭을 하지 않고 제한적인 주파수를 사용해 높은 오디오품질을 제공한다. 또한, TCP/IP를 통해 편리하게 모니터링하며 HIQnet의 프로토콜과 제어 및 오디오 조작이 가능하다.

2) 기  능

- 최신클래스 D 토폴로지를 사용한 차세대 PWM 기술을 채용한 앰프

- 각 채널마다 70Vrms 또는 100Vrms 앰프 사용을 위한 디렉트 드라이브 “정전압” 기능 사용

- 고급 PFC 전원 공급 장치로 업계 최고 수준으로 에너지를 절약

- AUX 포트를 이용하여 원격조종 및 원격 모니터링 등의 컨트롤 시스템에 연결하여 앰프 사용에 유연성을 더해줌

- 드라이브 코어는 크라운의 대표 투어링 앰프인 I-Tech HD4가 가지고 있는 5개의 특허를 포함

- 하만의 특허기술인 블루링크를 통해 디지털 오디오를 전송할 수 있고 발란스 아날로그 입력도 함께 지원

- 프로그램이 가능한 제너럴 퍼포스 입출력 포트를 지원

- 디지털 신호 프로세서(DSP), 아날로그/디지털(Blu-link) 입력을 지원

3) 사  양

- Channels : 2 input, 2 output

- Power output	: 2-ohm (per ch), 150W

: 4-ohm (per ch), 300W

: 8-ohm (per ch), 300W

: 70Vrms, 300W

: 100Vrms, 300W

- Frequency Response : ± 0.25dB

- Signal to Noise Ratio (A-weighted) : > 108 dB

- T.H.D : 0.35%

- Voltage Gain : 34 dB

- Intermodulation Distortion (IMD) : ≤0.35%

- Damping Factor : > 1000

- Crosstalk : > 80 dB

- Common Mode Rejection (CMR) : > 70 dB

- Input Impedance : 10kΩ, 5kΩ

- Load Impedance Stereo / Dual Mode : 2Ω - 16Ω; 70Vrms and 100Vrms

- Load Impedance Bridge Mono : 4Ω - 16Ω; 140Vrms and 200Vrms

- Input Sensitivity : 1.0V(8-ohms), 1.4V(70V), 2.0V(100V)

- AC Mains : AC input, 100-240VAC, 50/60 Hz (±10%)

- Dimensions (H x W x D) : 89 x 483 x 356.3 mm

- Weight : 8.53 kg