POWERED LINE-ARRAY SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 12“ 파워드 2-WAY 라인어레이 스피커로서, 균일 곡선형 어레이로 일정한 곡선상에 3개의 컴프레션 드라이브를 마운트하여 파워 핸들링과 음향적 출력은 크게 높이면서도 마치 하나의 드라이버와 같은 음향을 만들어 낸다. 엔클로저를 더 부착하더라도 영향을 받지 않고 마치 긴 웨이비 가이드를 가진 하나의 드라이버에서 나오는 소리처럼 매끄러운 소리를 만들어 내는 것이 특징이다.

2) 기  능

- 일관성 있는 커버리지 패턴과 지속 커브형 라인어레이 시스템

- 고성능 경량 네오디뮴 디퍼렌셜 드라이버 우퍼 적용

- 고성능 초소형 크라운 클래스-D 앰프 사용

- 간소화 된 리깅 및 빠른 연결로 신속한 설치 및 철거 가능

- JBL의 듀라플렉스로 마감

- 어레이 설정에서 어레이 셰이딩 선택 가능

3) 사  양

- System type : Powered 12“ 2-Way system

- Frequency Range (-10dB) : 57Hz ~ 20kHz

- Frequency Resonse (-3dB) : 75Hz ~ 20kHz

- Coverage : 100 x 15

- Power rating	: 875W cont. (PEAK 1750W)

- Output topology : DPC-2, Class-D

- Max SPL : 136dB

- Impedance : LF 2x2 ohms, HF 4 ohms

- Transducers : LF 12“, HF 3x1.5“

- Finish : Black DuraFlex™ finish

- Signal processing : DSP based, resident in input module

- Connectors : XLR, powercon

- Power operating range : AC 90-132VAC

- AC line voltage : Auto-detect 120V/240V, 50/60Hz

- Dimension (H x W x D)mm : 349 x 597 x 444

- Weight : 24kg