PAGING HORN LOUDSPEAKER (CSS-H30)

1) 용  도

본 기기는 선명한 음성을 제공하는 페이징 혼 스피커로서 전관 방송 시스템, 안내, 호출, 인터콤, 보안, 경보 및 산업 응용 분야에 명료한 음성을 제공한다. 높은 감도를 통해 최소한의 전력 증폭으로 높은 사운드 레벨을 제공하며 넓은 커버리지 패턴을 통해 넓은 청중 영역을 커버 할 수 있다. 또한 P-65 등급의 내후성을 가지고 있어 실내 또는 실외에서 날씨에 상관없이 사용 할 수 있고 내장 고주파 필터를 통해 저주파 손상으로부터 스피커를 보호한다.

2) 기  능

- IP-65 등급의 내후성

- 고주파 필터 내장

- 50 × 70의 커버리지 범위

3) 사  양

- System type : 1.3“ Paging Horn Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 380Hz ~ 6kHz

- Coverage : 50 x 70 deg

- Direcitivity factor (Q) : 15.8

- Directivity index (DI) : 12 dB

- Power rating	: 30W cont. (PEAK 120W)

- Sensitivity(1W@1m) : 112dB

- Max SPL : 127dB

- Transformer Taps	: 70V – 30W, 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W

: 100V – 30W, 15W, 7.5W, 3.8W

- Transducers : 1.5“ full-range

- Connectors : Bare wire

- Dimension (H x W x D)mm : 224 x 285 x 287

- Weight : 4.5kg