2-WAY POINT SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 15“ 2-WAY 포인트 스피커로서 최고의 음질이 필요한 강당, 소공연장 등 사용이 가능하다. 구성이 우수하고 연주자에게 적합하게 디자인된 포터블 시스템으로 사용의 편리함과 이동의 용이성 그리고 고성능의 사운드 퀄러티와 우수한 출력이 특징이다.

2) 기  능

- DuraFlex™ 인클로저 마감

- 12개의 M10 서스펜션 포인트로 소규모 설치시 안전한 배치

- 듀얼앵글 폴 소켓으로 스탠드 마운팅 가능

- off-axis에서 고르고 부드러운 응답특성

- SonicGuard™로 고음역대 드라이버의 소리를 공연에 지장없이 보호

3) 사  양

- System type : 15“ 2-way Loudspeaker system

- Frequency Range (-10dB) : 55Hz ~ 19kHz

- Frequency Response (-3dB) : 66Hz ~ 16kHz

- Coverage : 90 x 50 deg.

- Crossover frequencies : 2.2 kHz

- Power rating	: 300W cont. (PEAK 1200W)

- Sensitivity(1W@1m) : 98dB

- Max SPL : 122dB (PEAK 128 dB)

- Impedance : 8 ohm

- Transducers : LF 15“, HF 1”

- Suspension ATT : 10 points

- Finish : Black DuraFlex™ finish

- Connectors : Speakon NL-2

- Dimension (H x W x D)mm : 650 x 429 x 457

- Weight : 21kg