LOW-PROFILE LAY-IN CEILING TILE LOUDSPEAKER (LCT 81C/TM)

1) 용  도

본 기기는 8인치 실링 타일용 스피커로서 그리드 천장에 쉽게 설치가 가능한 스피커 시스템이다. 배선 연결이 손쉽고 자유로운 커넥터가 부착되어 있어 설치가 쉽고, 교실, 비즈니스 음악 시스템, 공항, 대기실, 라운지 등 다양한 응용 분야에서 페이징 및 경중 음악에 탁월한 성능으로 시스템을 구성할 수 있다.

2) 기  능

- 8인치 듀얼 콘 드라이버 장착

- 600mm x 600mm (미터법) 그리드 천장에 쉽게 설치 가능

- 다공 금속 그릴 포함

- 70/100V 및 로우 임피던스

- 손쉬운 배선 연결

3) 사  양

- System type : 600 x 600mm Ceiling Tile Loudspeaker with 8 in Driver

- Frequency Range (-10dB) : 100Hz ~ 16kHz

- Coverage : 100° conical

- Power Capacity (at low-Z) : 40 Watts Continuous Program Power

20 Watts Continuous Pink Noise

- Sensitivity : 96dB

- Max SPL : 108 dB @ 1m average,
114 dB peak (at 8Ω setting)

- Impedance : 8 ohms (in Direct/Thru 8Ω setting)

- Transformer Taps : 10 W, 5 W, 2.5 W @ 70V or 100V (plus 1.3 W @ 70V only)

- Transducers : Full-Range Driver 8“

- Dimension (H x W x D)mm : 595 x 595 x 103

- Weight : 6.9kg