2-WAY POWERED SPEAKER

1) 용  도

본 기기는 12“ 2-WAY 풀 레인지 파워드 스피커로서 최고의 음질이 필요한 강당, 소공연장 등 사용이 가능하다. 고품질의 CLASS-D 디지털 파워 앰프가 내장되어 있으며 전용 앱을 통하여 튜닝, 톤제어, eq 사용이 가능하다.

2) 기  능

- 저잡음, 저왜곡 스테이징 설계

- 가볍고 효율적인 클래스 D 앰프 탑재

- 온보드 컬러 LCD 화면 적용

- JBL Pro Connect 앱을 사용하여 제어 가능

- G-Sensor 자동 위치 감지 기술 적용

3) 사  양

- System type : Two-way Self Powered 12”

- Frequency Range (-10dB)  : 50Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (-3dB) : 65Hz ~ 17kHz

- Input impedance : 100K ohms (Balanced)

- Input Gain : 0 - 36dB gain

- Coverage : 90 x 50 deg.

- Crossover frequencies : 2.05 kHz

- Power rating	: 1000W cont. (2000W Peak)

- Max SPL : 132 dB Peak

- Transducers : LF 12“, HF 1.5”

- Suspension Point : 6 x M10

- Power input : 100V ~ 230V, 50/60Hz

- Dimension (H x W x D)mm : 636 x 394 x 332

- Weight : 19.5 kg