LINE-ARRAY SPEAKER (JBL. VLA901i)

1) 용  도

본 기기는 듀얼 15“ 3-WAY 라인어레이 스피커로서, High Impact 사운드의 강화를 제공하며 모듈식 디자인 컨셉을 채용, 넓은 장소 즉 넓은 예배당을 포함하여 큰규모 공연장, 경기장, 돔 형식의 스테디움에서의 사용을 목적으로 하여 설계 할 수 있다. 또한 소음을 극복할 수 있는 영구적인 설치 방법을 위해 디자인 되었으며 라인어레이 이론을 기반으로 만들어졌다.

2) 기  능

- 영구 설치에 최적화 된 라인어레이 모듈

- 가벼운 무게와 고출력을 위한 진보된 트랜스듀서 부품 기술 적용

- 강력한 듀라플렉스 마감

- 중, 고역대의 혼 로디드 모듈로 최대의 민감도와 패턴 컨트롤 제공

- 옵션을 통한 WRC, WRX 옵션 선택 가능

3) 사  양

- System type : 3-Way Full Range

- Frequency Range (-10dB) : 41Hz ~ 20kHz

- Horizontal Coverage : 90 deg.

- Vertical Coverage : Varies

- Power rating	: LF 1000W Continuous

: MF 400W Continuous

: HF 160W Continuous

- Max SPL : 146dB

- Impedance : LF 4 ohms, MF 4 ohms, HF 16 ohms

- Transducers : LF 2x15“, MF 2x8”, HF 3x1.5“

- Suspension Att. : 16 points

- Enclosure construction : 18mm and 16mm

- Finish : Black DuraFlex finish

- Dimension (H x W x D)mm : 528.3 x 1346.2 x 635.0

- Weight : 91.2kg