MULTY PORT INTERFACE (EXB-MP1)

1) 용  도

본 기기는 이더넷 네트워크를 통해 컨트롤러에서 장치를 원격으로 관리 할 수 있게 해주는 장치 제어 상자로서 장치 제어 상자의 ICSLan을 사용하여 컨트롤러에서 멀리 떨어진 곳에 있는 프로젝터와 같은 장비에 제어를 쉽게 제어 할 수 있다.

2) 기  능

- 쉬운 프로그래밍 제공

- POE를 통한 전원 공급

- 작은 사이즈로 인한 설치의 편리성

- ICSLan를 통한 통합시스템과의 연동

3) 사  양

- RS232 Port : 1 Port

- I/O Port : 2 Port

- IR TX Port : 1 Port

- IR RX Port : 1 Port

- Ethernet : Ethernet (ICS)

- Power : POE, 1.9W (Typical)

- Dimension (H x W x D)mm : 25 x 76 x 122

- Weight : 0.463kg