INTEGRATED CONTROLLER (NX-3200)

1) 용  도

본 기기는 다수의 AV 기기를 통합하는 능력을 가진 통합제어 컨트롤러로서, 음향의 볼륨, 채널 제어, 영상의 컨트롤, 전동 제어 등 다른 제품군의 제어를 통합하여 사용이 가능하다. 총 4종류의 인터페이스를 가지고 있으며 이더넷과 전용 프로토콜, ICSLAN 등으로 활용 가능하며 초고속 1600MIPS 프로세서를 내장하고 있다. (단, 다른 제품의 연계에 있어 연계를 위한 소스, 제어 포트 등 제공 되어야 한다.)

2) 기  능

- 다양한 프로그래밍 플랫폼 (RPM, NetLinx, Java) 지원

- 전체 제품 호환(이전 버전과 호환 가능)

- 암호화 지원

- TLS / SSH 클라이언트

- 직렬 및 IR 포트 연결에 대한 실시간 오류 피드백을 제공

- USB 드라이브 제공

- 초고속 1600 MIPS 프로세서

- ICSLAN을 통한 동일 브랜드 제품과의 연계

3) 사  양

- RS-232/422/485 Port : 2 Port

- RS-232 Port : 6 Port

- IR/Serial Port : 8 Port

- I/O Port : 8 Port

- Relays Port : 8 Port

- Ethernet : Ethernet, ICS lan

- Link port : AX Link

- Processor speed : 1600 MIPS

- NVRAM : 1 MB

- Memory Card : 8 GB SD

- DDRAM : 512 MB

- Voltage : DC 12V

- Power consumption : 6.6 W

- Dimension (H x W x D)mm : 44.85 x 431.80 x 231.64

- Weight : 2.75kg