POWER AMPLIFIER

1) 용  도

본 기기는 오디오 믹서로부터 전달된 음향 신호를 스피커에서 출력이 될 수 있도록 소리를 증폭하는 기기로서 다양한 기능이 내장된 고성능 파워앰프이다. 본 기기는 DriveCore 시리즈로 다양한 어플리케이션으로 사용이 가능하다. 네트워크 제어/모니터링, DSP의 내장으로 다양한 음향 환경에 적합하도록 설계되었다.

2) 기  능

- 크로스오버, EQ 필터, 딜레이, 출력 리미터 등 내장형 DSP

- HiQnet을 통한 네트워크 제어 및 모니터링

- 1000ms의 input delay

- 2, 4, 8, 16 옴 임피던스 출력과 70V/140V 하이임피던스 출력 사용 가능

- LCD 프론트 판넬 적용

- GPIO/AUX PORT 제공

- 96kHz, 32-bit floating point DSP 내장

3) 사  양

- Channels : 4 input, 4 output

- Power output	: 2-ohm (per ch), 850W

: 4-ohm (per ch), 1,200W

: 8-ohm (per ch), 1,200W

: 16-ohm (per ch), 600W

: 70Vrms, 1,200W

: 100Vrms, 1,200W

- Digital Signal Processing : 96kHz, 32-bit floating point

- Frequency Response : +/- 0.5dB

- Signal to Noise Ratio (A-weighted) : > 104 dB

- T.H.D : < 0.35%

- Voltage Gain : 34 dB

- Damping Factor : > 1000

- Crosstalk : > 80 dB

- Input Impedance : 20kΩ balanced,10kΩ unbalanced

- Load Impedance Dual Mode : 2Ω - 16Ω

- Load Impedance Bridge Mono : 4Ω - 16Ω

- AC Mains : AC input, 100-240VAC, 50/60 Hz (±10%)

- Dimensions (H x W x D) : 89 x 483 x 406 mm

- Weight : 9.12 kg