LINE-ARRAY SPEAKER (VLA-C2100)

1) 용  도

본 기기는 듀얼 10“ 2-WAY 풀 레인지 라인어레이 스피커로서, 모듈 식 디자인 컨셉을 채용하여 큰 규모 공연장, 경기장, 돔 형식의 스테디움 등 분산 클러스터로 사용하기 위한 소형 라인어레이 스피커로 설계 되었다. 높은 명료도와 음압을 제공하여 소음을 극복할 수 있는 디자인으로 고정 설치에 최적화 되었다. 안전한 리깅방식이 적용되었으며, IP-55 등급의 방진/방습 규격에 준한다.

2) 기  능

- 영구 설치에 최적화 된 라인어레이 모듈 탑재

- 저중량 및 고출력을 위한 트랜스듀서 탑재

- 고역대의 혼 로드 모듈로 최대의 민감도와 패턴 컨트롤 제공

- IP-55 등급 방진/방습 규격 적용

- 유리섬유 재질의 인클로저와 내후성이 강한 부품 구성

3) 사  양

- System type : Dual 2-Way Full-Range system

- Frequency Range (-10dB) : 86Hz ~ 18kHz

- Frequency Range (±3dB) : 109Hz ~ 15.3kHz

- Horizontal Coverage : 100 deg.

- Vertical Coverage : Varies

- Power rating	: Full-Range 800W cont. (PEAK 3200W),

: Bi-Amp LF 800W cont. (PEAK 3200W),

: Bi-Amp HF 150W cont. (PEAK 600W)

- Sensitivity(1W@1m) : Full-Range 102dB,
: Bi-Amp LF 100dB,
: Bi-Amp HF 107dB

- Max SPL : 131dB Continuous, 137dB Peak

- Impedance : Full-Range 8 ohms,
: Bi-Amp LF 8 ohms,
: Bi-Amp HF 16 ohms

- Transducers : LF 2x10“, HF 3x1.5“

- Enclosure : Fiberglass shell, gelcoat finish, with 18mm Birch plywood internal bracing

- Environmental : IP-55 rating per IEC529

- Dimension (H x W x D)mm : 381 x 848 x 460

- Weight : 37.7kg