HDMI MATRIX SWITCHER (PR01-0808)

1) 용  도

본 기기는 8개의 입력과 8개의 출력을 지원하는 고해상도 비디오 매트릭스로서, 고화질 영상 분배와 선택이 지원되는 제품이다. 본 기기는 4K60의 고해상도 영상에 대한 4:4:4 스위칭 솔루션을 지원하며, HDBase-T의 네트워크 영상 전송 기술과 HDCP 2.2 프로토콜이 탑재되어 고화질 영상 솔루션을 제공한다.

2) 기  능

- 4K60 4:4:4 지원

- HDCP 2.2 지원

- 미러링이 가능한 HDBaseT 지원

- NetLinx Native를 통한 AMX 통합제어와의 완벽한 연계

3) 사  양

- Output Signal Type : HDMI, HDCP

- Data Rate(Max) : 18Gbp

- Pixel Clock (Max) : Up to 600 Mhz

- HDMI Input : 8

- HDMI Output : 8

- Ethernet Port : 1

- HDBaseT Output : 4

- IR RX : 4

- HDMI Output : 8

- HDBaseT 4K Format : 4096x2160p@24/25/30 Hz, 4:4:4

- Analog Stereo Output : 8

- RS-232 : 1

- Resolution : 최대 4096x2160 @ 24Hz/25Hz/30Hz/60Hz

- Voltage : AC 100-240 V, 50/60Hz

- Power consumption :  100 W

- Dimension (H x W x D)mm : 482 x 43.5 x 323.5

- Weight : 8.75kg