VIDEO RECEIVER (PR01-RX)

1) 용  도

본 기기는 8x8 매트릭스 스위처와 함께 사용하도록 설계된 비디오 리시버이다. 본 기기는 스케일러 기능을 포함하고 있으며, 8x8 매트릭스 스위처의 영상 출력을 장거리로 전송할 수 있다.

2) 기  능

- 4K60 비디오 재생

- Scaling (스케일링)으로 해상도 자동 변환

- 미러링이 가능한 HDBaseT 지원

- NetLinx Native를 통한 AMX 통합제어와의 완벽한 연계

3) 사  양

- HDBaseT : 10.2 Gbps

- Power : 100-240 VAC

- Power Consumption : 16.4 W

- Power Supply : DC 12V 3A

- HDMI Formats : HDMI, HDCP

- Resolutions : 800x600@60Hz ~ 4096x2160@60Hz

- Data Rate(MAX.) : 18 Gbp

- Pixel Clock(MAX.) : Up to 600Mhz(Output)

- 4K Format-1	: 3840x2160p@24/25/30Hz, 4:4:4

: 4096x2160p@24/25/30Hz, 4:4:4

: 3840x2160p@50/60Hz, 4:2:0

: 4096x2160p@50/60Hz, 4:2:0

- Dimension (H x W x D)mm : 25 x 234.4 x 143

- Weight : 1 kg