FLUSH-MOUNT BOUNDARY LAYER MICROPHONE (PCC130 SW)

1) 용  도

본 기기는 카디오이드 마이크로폰으로서, 작은 크기로 테이블에 사용하기에 이상적이다. 자체 잡음이 적고 감도가 높으므로 멀리 있는 목소리까지 선명하고 자연스럽게 수음하며 베이스 틸트 (bass-tilt) 스위치를 사용하여 로우 엔드 응답을 조정할 수 있다.

2) 기  능

- 선명하고 자연스러운 수음 가능

- 베이스 틸트 (bass-tilt) 스위치

- 로우 엔드 응답 조정 가능

3) 사  양

- Polar pattern : cardioid

- frequency bandwidth : 50 - 20000 Hz

- noise level : 22 dB-A

- Sensitivity : 22 mV/Pa

- Signal to Noise : 72 dB-A

- Audio Output Type : Switchcraft TB3M

- Finish : satin black

- Powering Interface : 12 to 48 V

- Dimension (H x W x D) mm : 25 x 64 x 89

- Net Weight : 97 g