PRESENTATION SWITCHERS (VPX-1701)

1) 용  도

본 기기는 최대 4K60 4:4:4 해상도를 지원하며 최신 소스 및 디스플레이를 지원하는 HDCP 2.2 호환성을 가진 7x1 스케일링 프리젠테이션 스위처이다. 5개의 HDMI 입력과 2개의 VGA 입력을 포함하며 내장된 스케일링 기능으로 디스플레이의 이상적인 해상도로 신호를 자동 스케일링 한다. HDBaseT 출력을 호환되는 별도 수신기와 연결했을 경우, 디스플레이로 전환되는 비디오 및 오디오를 가져올 수 있으며 USB 2.0 배포가 가능하므로 디스플레이 주변의 USB 장치에 쉽게 연결할 수 있다. 회의실에서의 테이블에 장착되거나 강의실 환경에서의 사용에 이상적이다.

2) 기  능

- 4K60 4:4:4 지원

- HDCP 2.2 지원

- 미러링 된 HDBaseT 출력 (로컬 HDMI 또는 호환되는 수신기에 연결)

- HDBaseT를 통한 USB 2.0 배포

- 전면 컨트롤 패널

- 오디오 출력 및 볼륨 컨트롤

- 자동화 시스템과 통합

3) 사  양

- Video Input : 2 x VGA, 5 x HDMI

- Video Input Signal Type : HDMI with 4K@60Hz YUV 444, HDCP 2.2, VGA

- Video Input Resolution : ~ 4096x2160P 2,3,5,8

- Maximum Pixel Clock : 600MHz

- Video Output : 1 x HDMI, 1 x HDBaseT

- Video Output Signal Type : HDMI with 4K@60Hz YUV 444, HDCP 2.2

- Video Output Resolution : ~ 4096x2160 2,3,5,8 and Auto Scaling

- Control Method : Auto switching
: Front panel buttons
: Contact closures
: LAN (Telnet API, WEB UI)
: NetLinx control

- Audio Input : 2 x Balanced Analog Audio Inputs: 5-pin Phoenix Connector

- Audio Output : 1 x Balanced Analog Audio Output: 5-pin Phoenix Connector

- Audio Format : PCM 2.0

- ESD Protection :  Human-body Model ±10kV (Air-gap discharge)/±5kV (Contact discharge)

- Power Supply : 100-240V AC

- Power Consumption(Max) : 45W

- Device Dimension(W x H x D) : 440 x 43.5 x 300mm

- Weight : 3.8kg

- Certification : CE, FCC, ETL, PSE, RCM