DIGITAL ZONE PROCESSOR

1) 용  도

본 기기는 미리 설정된 입력 프로세싱, 중앙 매트릭스, 출력 프로세싱이 입력되어 있어 원하는 곳에 소스를 보낼수 있는 프로세서로서, 신호 레벨이 떨어지더라도 고른 주파수 대역을 재생하도록 해 준다.

2) 기  능

- 12 입력 / 6 출력

- 6 발란스 마이크/라인 입력

- S/PDIF 입력

- 각 채널당 마이크 게인 조절장치

- 미리 입력된 초기설정

- 2개의 설정가능한 입력단 인서트

- 1개의 설정가능한 출력단 인서트

- 4개의 모노 페어, 언발란스 RCA 입력

- 링크 버스

- 식별이 쉬운 신호 미터기

- 전면부 LCD 패널

- 9개의 사용자화 가능한 전면부 컨트롤

- 이더넷 컨트롤

- 옵션으로 선택 가능한 Zone 컨트롤러

- 시리얼 컨트롤

- 외부 회사 기기로 컨트롤 가능

3) 사  양

- In/output channel : 12in/6out

- Max Input : +20dBu Mic/Line, +12dBu RCA

- CMRR : > 40dB, typically >55db @ 1kHz

- Max Output : +20dBu

- Sample Rate : 48kHz

- Dynamic Range : >110dB A-weighted, >107dB unweighted, 22kHz BW

- THD+Noise : 0.003% typical at +4dBu, 1kHz, 0dB gain

- Frequency Response : 20Hz – 20kHz, +/- 0.5dB

- Dimension (H x W x D)mm : 45 x 483 x 197

- Unit Weight : 2.81 kg