COMPLETE LOUDSPEAKER MANAGEMENT SYSTEM

1) 용  도

본 기기는 믹서와 앰프 사이에 필요한 다양한 프로세싱을 지원해주는 프로세서로서, 3개의 입력과 6개의 출력을 가지고 있다. 또한 스피커를 최적화 시키고 보호해 주며, 이더넷을 통한 안드로이드,® iOS,® 맥,® 또는 윈도우® 기기를 연결 가능하여 원격 컨트롤이 가능하다.

2) 기  능

- AFS™ (고급 피드백 억제기능)

- 31밴드 그래픽 이퀄라이저

- 12밴드 파라메트릭 이퀄라이저

- 서브하모닉 합성음

- 백라인 딜레이

- 노이즈 게이트

- 크로스오버

- 12밴드 오토 이퀄라이저

- 자동 게인 컨트롤

- 노이즈 게이트

- 드라이버 미세조정 딜레이

3) 사  양

- In/output channel : 3/2(AES), 1(RTA)in/6out

- Input Connectors : 3 XLRs, 1 XLR(RTA)

- Input Type : Electronically balanced/RF filtered

- Input Impedance : > 30 kΩ, balanced line to line

- CMRR : > 50 dB @ 1 kHz

- Output Type : Electronically balanced, RF filtered

- Output Impedance : 120 Ω, balanced line to line

- D/A Converter : 24-bit

- D/A Dynamic Range : 116 dB A-weighted

- Dimension (H x W x D)mm : 44 x 482.6 x 203.2

- Weight : 2.49 kg