INDOOR/OUTDOOR MONITOR SPEAKER (CONTROL29AV-1)

1) 용  도

본 기기는 실내 및 실외에서 모두 사용이 가능한 컴팩트 스피커로서 고강성 폴리스티렌 재질이 도포된 엔클로우저를 사용하고 있으며, 마인팅용 전면 패널을 통해 표준 육각 렌치를 사용하여 쉽게 최적의 상태로 고정할 수 있어 설치가 매우 쉽다. 또한 회전 가능한 고주파 혼을 통해 수직, 수평 각도를 바꿀수 있으며, 스피커 입구를 보호하기 위한 밀페된 입구 덮개를 가지고 있다.

2) 기  능

- 110° x 85°(HF 커버리지) 및 회전 가능한 혼

- 70V 또는 100V 라인용 110W 변압기

- 과부하 보호 회로 장착

- 200mm (8in) 케블라 원뿔 우퍼

- 25 mm (1in) 티타늄 다이어프램 압축 드라이버

- 서스펜션을 위한 6개의 10mm 부착 포인트 포함

- U-브래킷(옵션)

- 밀봉된 입력패널 덮개 및 고정나사 입력단자

3) 사  양

- System type : 8“ Indoor/Outdoor Monitor speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 37 Hz - 18 kHz

- Frequency Response (-3dB) : 43 Hz - 15 kHz

- Coverage : 110 x 85 deg, rotatable

- Direcitivity factor (Q) : 6.7

- Directivity index (DI) : 8.3 dB

- Power rating	: 150W cont. (program 300W)

- Sensitivity(1W@1m) : 90 dB

- Max SPL : Short-Term=118 dB, Long-Term=112 dB

- Impedance : 70V=110W, 55W, 28W & 14W, 100V=110W, 55W, & 28W, 8 ohms(thru)

- Transducers : LF 8“, HF 1”

- Connectors : barrier strip terminals

- Dimension (H x W x D)mm : 520 x 306 x 277

- Weight : 12.2kg