FIVER OPTIC MEDIA CONVERTER (MC-1)

1) 용  도

본 기기는 기가비트를 지원하는 미디어 컨버터로, 랜 기반 네트워크 오디오 신호를 광 기반으로 변환하는 장비로서 랜 케이블 기반의 전송 신호를 1310nm의 싱글 모드 광 케이블 사용 시 10km의 전송 거리를 지원하는 광 미디어로 변환하여 사용할 수 있고 기가비트 속도를 지원하며 자동 링크 복구 기능과 상태를 표시하는 LED를 지원한다.

2) 기  능

- 기가비트 미디어 변환

- 자동 링크 복원

- 외부 12V DC 전원 공급

- 상태 LED 내장

- 단일 모드 광섬유 케이블을 사용한 10km 전송 가능

- SC 스타일 광 커넥터 내장

- RJ45 구리 커넥터 내장

3) 사  양

- Fiber Optic Connector Type : SC fiber optic connector

- UTP Connector Type : Gigabit RJ45

- Single Mode : Min TX PWR : -9.5 dBm

: Max TX PWR : -3.0 dBm

: RX Sensitivity : -20.0 dBm

: Max In PWR : -3.0 dBm

: Link Budget : 10.50 dB

- 6-Position Switch : SW1 : Remote Fiber Fault Detect (Down=Enabled)

: SW2 : Symmetric Pause

: SW3 : Asymmetric Pause

: SW4 : Transparent Link Pass Through (UP=Enabled)

: SW5 : Fiber Auto-Negotiation (Down=Enabled)

: SW6 : Loopback (Down=Enabled)

- Power : 12V DC

- Dimensions (H x W x D)mm : 25 x 82 x 122

- Weight : 0.90kg