MIXER-AMPLIFIER (VMA1120)

1) 용  도

본 기기는 5채널 믹서와 120W의 파워 앰프가 결합된 기기로써 믹서는 각 입력 채널에 대해 독립적인 레벨을 제어한다. 출력은 로우 임피던스와 70V, 100V을 제공하며 전용 모듈을 통한 원격 볼륨 제어가 가능하다.

2) 기  능

- 5 채널 입력, 1 x 120W 출력

- Euroblock, RCA, TRS 입력 커넥터

- 4Ω / 8Ω 또는 70V / 100V 출력 제공

- 각 출력 채널에 대한 저음 및 고음 컨트롤

- 페이징 차임, 우선순위 뮤팅 기능

- CAT5 케이블을 통해 전용 모듈을 사용하여 원격 볼륨 제어

- Bluetooth, USB 드라이브의 MP3 미디어 재생

3) 사  양

- Max Output Power : 120W

- Insertion Loss : (70V & 100V outputs) 1dB maximum

- Number of Inputs : 5

- Number of Outputs : 1

- Input Sensitivity : Mic Input: 5.5mVRMS
Line Input: 1.3VRMS
RCA Input (stereo in): 130mVRMS

- Frequency Response : 4/8 Ω Output 20Hz - 20kHz, +/-2dB,
70V/100V Outputs 80Hz - 15kHz +/-3dB

- Total Harmonic Distortion (THD) : <0.5%

- Signal to Noise Ratio : >76dB

- Input Impedance : Mic 400 Ω, Line 20 kΩ (balanced), RCA 50 kΩ

- Phantom Power ; 27VDC

- Crosstalk : -70 dB

- Nominal AC Line Voltages : 100V, 120V, 220V, 220-240V, 50/60 Hz

- Minimum Load Impedance : 4 Ω, 40 Ω, 80 Ω

- Dimensions(WxHxD)mm : 432 x 88 x 415

- Net Weight : 9.2 kg