ALL-IN-ONE PRESENTATION SWITCHER (NMX-PRS-N7142)

1) 용  도

본 기기는 지연 시간이 짧은 네트워크 AV 비디오 배포를 통합한 최초의 프레젠테이션 스위처이며, 어플리케이션에 가장 적합한 코덱을 지원하기 위해 기존의 새로운 네트워크 AV 카드에 대해 6개의 로컬 입력, 2개의 출력 및 2개의 사용 가능한 슬롯이 있다.

2) 기  능

- 4K60 4:4:4 비디오 전환

- HDMI 2.0 및 HDCP 2.2 지원

- 통합 네트워크 AV 슬롯 및 기가비트 이더넷 스위치

- 4/8Ω, 70/100V 지원하는 내장 오디오 증폭기

3) 사  양

- Video Input Port : 4 HDMI, 2 VGA

- Video Output Port : 2 HDMI, 2 mirrored pair

- Audio Input Port : 6 balanced stereo, 2 Mic/Line level Inputs

- Audio Output Port : 2 balanced, 2 Mic/Line level Inputs

- Power Consumption : 2.1 Amp @ 120 Volts AC

- Dimension (H x W x D)mm : 438.15 x 88.9 x 355.6

- Weight : 8.62kg