VIDEO DECODER (NMX-DEC-N1233A)

1) 용  도

본 기기는 인코더에서 변환된 신호를 기가비트 이더넷 네트워크를 통해 컨트롤, HDMI, AUDIO 신호로 바꾸어 주는 비디오 디코더로서, PoE +를 통해 전원과 신호를 동시에 전달할 수 있으며 설치가 간단하고 소스와 디스플레이가 서로 다른 해상도를 가질 때 발생할 수 있는 문제를 제거해 준다.

2) 기  능

- 출력 스케일러 : 비디오 소스를 가리지 않고 심리스 스위칭 지원

- 1 프레임 레이턴시 – HDBaseT 와 동일

- MCP (Minimal Proprietary Compression) 알고리즘 – 압축 최소화

- PoE 전원 공급

- 온보드 컨트롤 – IP 기반 제어 장치에 대한 내장 TCP/UDP 커멘드 트리거

- 유연한 시스템 디자인
- 최대 32 x 32 매트릭스 구현

- 다중 연결 옵션 :  RJ-45와 SFP 네트워크 커넥터

- 스탠드얼론 및 카드 타입 제공

3) 사  양

- HDMI output Port : 1 Port

- Audio output Port : 1 Port (5-position captive-wire terminals)

- RS-232 Port : 1 Port

- IR Port : 1 Port

- Network : Ethernet(P0), P1

- Power : POE

- Dimension (H x W x D)mm : 26.7 x 200.4 x 127

- Weight : 0.67kg