VIDEO ENCODER (NMX-ENC-N1133A)

1) 용  도

본 기기는 아날로그 신호를 디지털 신호로 바꾸어 주는 비디오 인코더로서, 기가비트 이더넷 네트워크를 통해 컨트롤, HDMI, AUDIO 신호를 전송할 수 있다. 또한 4K 및 UHD의 고화질 해상도를 수용하고 PoE +를 통해 전원과 신호를 동시에 전달할 수 있으며 설치가 간단하다.

2) 기  능

- 출력 스케일러 : 비디오 소스를 가리지 않고 심리스 스위칭 지원

- 1 프레임 레이턴시 – HDBaseT 와 동일

- MPC (Minimal Proprietar` Compression) 알고리즘 – 압축 최소화

- PoE 전원 공급

- 온보드 컨트롤 – IP 기반 제어 장치에 대한 내장 TCP/UDP 커멘드 트리거

- HDMI와 VGA 입력 구분

- SFP 및 RJ45 포트

- 스탠드얼론 및 카드 타입 제공

3) 사  양

- VGA Input Port : 1 Port

- HDMI Input Port : 1 Port

- Audio Port : 1 Port

- RS-232 Port : 1 Port

- IR Port : 1 Port

- Network : Ethernet(P0), P1

- Power : POE

- Dimension (H x W x D)mm : 26.7 x 200.4 x 140

- Weight : 0.7kg