VIDEO ENCODER (NMX-ENC-N2122A)

1) 용  도

본 기기는 아날로그 신호를 디지털 신호로 바꾸어 주는 비디오 인코더로서, 기가비트 이더넷 네트워크를 통해 컨트롤, HDMI, AUDIO 신호를 전송할 수 있다. 또한 PoE +를 통해 전원과 신호를 동시에 전달할 수 있으며 설치가 간단하다.

2) 기  능

- 입/출력 스케일러 : 비디오 소스를 가리지 않고 심리스 스위칭 지원

- PoE+ 전원 공급

- IR 컨트롤

- 온보드 컨트롤 – IP 기반 제어 장치에 대한 내장 TCP/UDP 커멘드 트리거

- 네트워크 허용 범위 내 무제한 시스템 증설 가능

- HDMI 패스-스루

- 스탠드얼론 및 카드 타입 제공

3) 사  양

- PORTS

- IR: 2-pin terminal Phoenix connector.

- RS232: 3-pin terminal Phoenix connector which provides a serial control interface.

- AUDIO: 5-pin terminal Phoenix connector which provides
user-selectable balanced/unbalanced input. Dedicated audio input

- HDMI OUT: HDMI video output

- HDMI IN: HDMI video input

- VGA IN: DB15 analog input

- ENVIRONMENTAL

- Temperature: 32° to 104°F (0° to 40°C)

- Humidity: 10% to 90% RH (non-condensing)

- Heat Dissipation: Up to ~44 BTU/Hr

- GENERAL

- Dimensions (HWD): 1.05" x 7.888" x 5" (2.67 cm x 20.04 cm x 12.7 cm)

- Weight: 1.6 lbs (0.66 kg)