SURGE ELIMINATION & POWER CONDITIONER (SX-1216i)

1) 용  도

본 기기는 기기의 오작동 및 다운타임을 유발할 수 있는 과도한 전류로부터 AV 장비를 보호하기 위한 파워 컨디셔너이다. 연결된 장비가 서지, 스파이크, 과도 전류 및 노이즈로부터 보호되도록 모든 서지 에너지를 제거한다. AV장비의 성능을 저하시키는 혼합접지나 커먼모드 잡음과 같은 부작용을 일으키지 않으면서 최대 6,000V까지 전압이 급등하는 것을 차단한다. 대량의 전력 상태를 감당할 수 있는 커먼모드와 노멀모드의 Impedance Tolerant EMI/RFI Filtering을 갖추고 있다. 노멀모드, 커먼모드 노이즈를 제거하고, 실제 소스 및 로드 임피던스를 더욱 수용하도록 설계되어 깨끗하고 일관된 전원을 공급받을 수 있도록 한다.

2) 기  능

- 자기 차폐 금속 케이스

- 후면 패널의 10채널 AC콘센트 (8개 스위치, 2개 상시전원)

- 전면 패널의 1채널 AC콘센트

- EMI / RFI 필터

- 과부화 방지 차단기

- 최대 6,000V의 서지 에너지 제거

3) 사  양

- Power Configuration : 16A @ 230 volts, 50Hz / 60Hz

- Power Requirement (no load): 3 watts.

- Surge Let-Through Voltage (6000-volt surge): 0 volts.

- Safety Certification : IEC/EN 61643-1

- Performance Rating: Grade A, Class 1, Mode 1

- Maximum Applied Surge Voltage: 6000 volts

- Dimensions (WxHxD): 483 x 45 x 267 mm

- Weight: 5 kg