SURGE ELIMINATION & POWER CONDITIONER (SA-162)

1) 용  도

본 기기는 기기의 오작동 및 다운타임을 유발할 수 있는 과도한 전류로부터 AV 장비를 보호하기 위한 서지 보호기 및 전원 컨디셔너이다. 랙 외부의 환경에서 중요한 장비를 보호하기 위하여 사용하며, 컴팩트한 디자인으로 AV 장비 근처에 쉽게 장착할 수 있다. 공간을 최소화하며 AV 감시 및 모니터링 시스템에 적합하다. 일반적인 보호 솔루션과는 달리, 특허 기술을 통해 성능의 저하나 고장이 없게 구성되어 있어 장비를 안전하게 보호한다. Advanced Series Mode 기술과 Impedance Tolerant EMI / RFI 필터링 기능을 제공합니다. AV장비의 성능을 저하시키는 혼합접지나 커먼모드 잡음과 같은 부작용을 일으키지 않으면서 최대 6,000V까지 전압이 급등하는 것을 차단한다.

2) 기  능

- 100% 절대 안전 장치(fail-safe), 무손상(non-sacrificial) 주 전원 보호

- Advanced Series Mode® 서지 제거 기술

- EMI / RFI 필터

- 최대 6,000V의 서지 에너지 제거

3) 사  양

- Power Configuration : 16 amps @ 230 volts, 50Hz / 60Hz

- Power Requirement (no load): 3 watts.

- Surge Let-Through Voltage (6000-volt surge): 0 volts.

- Safety Certification : IEC/EN 61643-1

- Performance Rating: Grade A, Class 1, Mode 1

- Maximum Applied Surge Voltage: 6000 volts

- Delay Time Per Bank : 2,5,10,15,20 sec. (Switchable)

- Dimensions (WxHxD): 260 x 107 x 105 mm

- Weight: 3.3 kg