DIGITAL MIXING CONSOLE

1) 용  도

본 기기는 플레이어 및 마이크 등 음향 소스를 믹싱할 수 있는 오디오 믹싱 콘솔로서, 여러 다른 입력들의 레벨, 음색을 조정하고 다양한 효과를 더한 후 출력하는 기기이다. 22, 32, 42개 페이더의 사이즈로 제공되며 옵션형 TFT 미터 브리지를 지원한다. Victioncs 인터페이스, Faderglow 기술, 다이나믹 EQ 플러그인 및 최대 1000개의 MEQ를 갖춘 Core Redundancy 등 고급 기능을 제공한다. Infinity Core 300, 600, 1000을 지원하며 Studer Infinity Core Commercial off the Shelf (COTS) 솔루션을 지원한다. 이 솔루션을 통해 PCle Infinity CoreLink 카드를 추가하여 서버 하드웨어에서 실시간 오디오 프로세싱을 실행할 수 있다.

2) 기  능

- 1000개의 MEQ를 갖춘 Infinity Core

- Vistonics™ 터치스크린 인터페이스로 직관적인 운영 가능

- FaderGlow™ 적용으로 채널 페이더의 상태를 빠르게 확인

- Lexicon® PCM96 서라운드 프로세서로 고품질 서라운드 효과 제공

- 라우드니스 미터와 페이더의 듀얼 컬러 그래프 미터로 시각적 효과 극대화

- 고유의 VSP II 기술로 모노 소스를 현실적인 음장으로 구현 (최대 5.1채널)

3) 사  양

- Analogue/Digital : Digital

- Stereo Channels : variable

- Digital I/O : Yes

- Input Faders : 22 or 32 or 42

- Screen : 22-fader version – touch screen x 2EA
32-fader version - touch screen x 3EA
42-fader version - touch screen x 4EA

- Dimension (W x H x D)mm : 22-fader Console – 1145 x 501 x 883
32-fader Console – 1490 x 501 x 883
42-fader Console – 1925 x 501 x 883