MULTIPATTERN CONDENSER MICROPHONE (C314)

1) 용  도

본 기기는 멀티 패턴 콘덴서 마이크로폰으로서, 선택 가능한 4개의 극 패턴을 통해  모든 상황에 맞는 완벽한 소리를 만들어낸다. 또한 피크 홀드 LED를 통해 과부하 피크를 확인 할 수 있으며  감쇠 레벨과 베이스 컷 필터를 제공한다.

2) 기  능

- 선택 가능한 4 개의 극 패턴

- 감쇠 레벨 (-20 dB)

- 베이스 컷 필터 내장

- 피크 홀드 LED를 통한 과부하 피크 확인 가능

- 정확한 사운드 품질 제공

3) 사  양

- frequency bandwidth : 20 to 20000 Hz

- noise level : 8 dB-A

- Sensitivity : 20 mV/Pa

- Signal to Noise : 86 dB-A

- Preattenuation Pad : -20 dB

- Bass cut filter : 100 HZ

- Electrical impedance : 200 Ohms

- Recommended load impedance : 1000 Ohms

- Power : 44 to 52 V , 3 mA

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Dimension (H x W x D)mm : 43 x 55 x 160

- Weight : 300g