MULTIPATTERN CONDENSER MICROPHONE (C414 XLS)

1) 용  도

본 기기는 멀티 패턴 콘덴서 마이크로폰으로서, 선택 가능한 9개의 극 패턴을 통해  모든 상황에 맞는 완벽한 소리를 만들어낸다. 또한 피크 홀드 LED를 통해 과부하 피크를 확인 할 수 있으며 세 가지 감쇠 레벨과 베이스 컷 필터를 제공한다.

2) 기  능

- 선택 가능한 9 개의 극 패턴

- 세 가지 감쇠 레벨 (-6, -12, -18dB)

- 베이스 컷 필터 내장

- 피크 홀드 LED를 통한 과부하 피크 확인 가능

3) 사  양

- frequency bandwidth : 20 to 20000 Hz

- noise level : 6 dB-A

- Sensitivity : 23 mV/Pa

- Signal to Noise : 88 dB-A

- Preattenuation Pad : (-6 , -12 , -18) dB

- Bass cut filter : (160 , 80 40) HZ

- Electrical impedance : 200 Ohms

- Recommended load impedance : 2200 Ohms

- Power : 44 to 52 V , 4.5 mA

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : dark gray/silver

- Dimension (H x W x D)mm : 160 x 50 x 38

- Weight : 300g