DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONE (C451 B)

1) 용  도

본 기기는 소형 다이아프램 컨덴서 마이크로서, 거친 스테이지 조건에서도 탁월한 음질 제공하며 왜곡없이 고 에너지 사운드 소스를 클로즈 마이킹 할 수 있다. 또한 고역 통과 필터를 통해 럼블이나 윈드 노이즈로 인한 로우 엔드 왜곡을 방지한다.

2) 기  능

- 정확한 사운드 품질 제공

- 155dB SPL의 음압 레벨 제공

- 12dB / 옥타브의 고효율 고역 통과 필터

- 프리 앰프 및 표면 실장 기술

3) 사  양

- frequency bandwidth : 20 to 20000 Hz

- noise level : 18 dB-A

- Sensitivity : 9 mV/Pa

- Signal to Noise : 76 dB-A

- Preattenuation Pad : (-10 , -20) dB

- Bass cut filter : (75 , 150) HZ

- Electrical impedance : 200 Ohms

- Recommended load impedance : 1000 Ohms

- Power : 9 to 52 V , 2 mA

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : satin nickel plated

- Dimension (H x D)mm : 160 x 19

- Weight : 125g