POWER AMPLIFIER

1) 용  도

본 기기는 오디오 믹서로부터 전달된 음향 신호를 스피커에서 출력 될 수 있도록 소리를 증폭하는 기기로서 다음과 같은 사양에 준한다.

2) 기  능

- Stereo / Parallel / Bridge-mono 모드

- 사용자 선택형 입력감도 0.775V 와 1.4V

- RCA, XLR 입력 / 스피콘, 바인딩 포스트 출력

3) 사  양

- Channels : 2 input, 2 output

- Power output	: 4-ohm (per ch), 750W
8-ohm (per ch), 500W

- Frequency Response : 20 Hz to 20 kHz, +0dB -1dB

- Input Sensitivity for full Rated Power : 0.775V or 1.4V at 8Ω

- Intermodulation Distortion (IMD) : ≤ 0.35 %

- Signal to Noise Ratio (A-weighted) : > 100 dB

- T.H.D : < 0.5%

- Damping Factor : > 200

- Crosstalk : - 75 dB at 1 kHz

- Input Impedance : 20kΩ balanced, 10kΩ unbalanced

- AC Mains : 120V 60Hz,
220-240V 50/60Hz

- Dimensions (H x W x D) : 89 x 483 x 366 mm

- Weight : 13.5 kg