COMPLETE LOUDSPEAKER MANAGEMENT SYSTEM

1) 용  도

본 기기는 믹서와 앰프 사이에 필요한 다양한 프로세싱을 지원해주는 프로세서로서, 2개의 입력과 6개의 출력을 가지고 있다. 또한 EQ교정과 정확한 피드백 제거를 도와주며, 이더넷을 통한 안드로이드,® iOS,® 맥,® 또는 윈도우® 기기를 연결 가능하여 원격 컨트롤이 가능하다.

2) 기  능

- 고급 피드백 억제

- 모바일 컨트롤 (Android®, iOS®, Mac®, Windows®)

- 그래픽 EQ

- 8 밴드 파라 메트릭 EQ

- 저조 파 합성

- 크로스 오버

3) 사  양

- In/output channel : 2in/6out

- Input Type : Electronically balanced/RF filtered

- Input Impedance : >50 kohm

- A/D Converter : dbx Type IV™ Conversion System

- CMRR : > 45dB

- Output Type : Electronically balanced, RF filtered

- Output Impedance : 120 Ω

- Sample Rate : 48kHz

- Dynamic Range : >110 dB A-weighted, >107dB unweighted

- THD+Noise : 0.003% typical at +4dBu, 1kHz, 0dB input gain

- Frequency Response : 20Hz – 20kHz, +/- 0.5dB

- Power Consumption : 22 W

- Dimension (H x W x D)mm : 44 x 482.6 x 146

- Weight : 2.4 kg