2-WAY POINT SPEAKER (SRX812)

1) 용  도

본 기기는 12“ 2-WAY 포인트 스피커로서 최고의 음질이 필요한 강당, 소공연장 등 사용이 가능하다. 선택 가능한 패시브 / 바이 앰프 작동모드와 내구성의 향상이 되었으며, 특허받은 디퍼렌셜 드라이브 기술과 페라이트 드라이버를 최초로 적용하여 고출력과 넓은 주파수 대역폭, 낮은 왜율을 자랑하는 스피커이다. 또한 모니터 스피커, 딜레이 스피커로도 활용이 가능한 스피커이다.

2) 기  능

- 12인치 LF드라이버

- 800와트의 출력

- 패시브 / 바이 앰프의 작동 모드

- 견고한 다목적 인클로저

- 경량의 포플러 합판 캐비닛으로 제작

- DuraFlex ™ 마감으로 보호

3) 사  양

- System type : 12“ 2-way point speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 41Hz ~ 20kHz

- Frequency Response (-3dB) : 57Hz ~ 20kHz

- Coverage : 90 x 50 deg

- Monitor Angle: 50°

- Power rating	: 800W cont. (PEAK 3200W)

- Sensitivity(1W@1m) : 95dB

- Max SPL : 135dB

- Impedance : 8 ohm

- Transducers : LF 12“

- Finish : Obsidian Duraflex™ finish

- Connectors : Speakon NL-4, NL-4 Loop-thru

- Operational Modes: Passive/Bi-Amp

- Dimension (H x W x D)mm : 638 x 415 x 429

- Weight : 29.3kg