DIGITAL MIXING CONSOLE

1) 용  도

본 기기는 플레이어 및 마이크 등 음향 소스를 믹싱할 수 있는 오디오 믹싱 콘솔로서, 32 입력과 32 출력을 제공하며 스튜디오 급 Lexicon 리버브, 딜레이 그리고 모듈레이션, dbx 다이나믹 등 포함되어 있으며 tablet pc ipad app을 통하여 원격 제어가 가능하다. 또한 5“ 터치 스크린이 내장되어 있으며, usb를 통하여 멀티트랙 레코딩이 가능하도록 usb 오디오 인터페이스를 제공한다.

2) 기  능

- 40 DSP 입력 채널 (32 모노 입력 + 4 스테레오 채널/리턴)

- 각 입/출력 버스에 4밴드 파라메트릭 EQ 탑재

- 26개의 모터 페이더

- 5“ 터치 스크린 탑재

- 4개의 Lexicon 이펙터 엔진과 FX 버스 내장

- 멀티트랙 레코딩 및 플레이용 32x32 USB 오디오 인터페이스 탑재

- 옵션카드를 통하여 MADI, DANTE, COBRANET 등 지원 가능

3) 사  양

- Max mixing channel : 40 ch

- input, output channel : 32 in/32out

- Busses : LCR MIX, 20GROUP/AUX, 8 VCAs, 8MUTE GROUPS

- Fx processor : 4ch Lexicon multi effects

- Frequency Response : 20Hz – 20kHz

- T.H.D : -30dBu < 0.01%

- Crosstalk (1kHz) : <120dB

- CMRR mic (1kHz) : -80dBu

- Delay : 1 sample – 500ms

- GEQ : 31Hz – 16kHz 1/3 octave

- Digital I/O Converter : 24-bit

- Digital I/O DSP : 40-bit floating point

- Power comsumption : 130W

- Power : AC 88-264VAC auto sensing

- Operating Temperature : 5°C to 45°C

- Dimension (H x W x D)mm : 160 x 750 x 500

- Weight : 20 kg