DIGITAL REMOTE CONTROL MIXER

1) 용  도

본 기기는 플레이어 및 마이크 등 음향 소스를 믹싱할 수 있는 소형 믹서로서, 이동이 용이하며 내장된 WI-FI를 통하여 표준 웹브라우저로 앱, OS에 상관없이 테블렛 PC, PC, 스마트폰으로 조정이 가능한 디지털 믹서 이다. 또한 시그널 프로세서가 탑재되어 각종 EQ, 크로스 오버, 컴프레서 등 다양한 설정이 가능하다.

2) 기  능

- 테블렛 PC, PC, 스마트폰을 통한 조정이 가능

- WI-FI 내장

- DBX, DIGITECH, LEXICON의 시그널 프로세서 탑재

- 원격 조정이 가능한 마이크 프리앰프

- 각 입력 채널에 4밴드 EQ, 하이패스 필터, 크로스오버, 컴프레서 등 제공

- 모든 출력에 31밴드 그래픽 EQ, 노이즈 게이트 및 컴프레서 제공

- 모든 입/출력단에 실시간 주파수 분석장치 (RTA) 제공

- LEXICON 이펙터 리버브, 딜레이, 코러스 프로세서 탑재

- 12 파라매트릭 AFS 출력 제공

3) 사  양

- Input channel : 16 ch

- 이펙터 : Lexicon 이펙터

- Frequency Response : +/-0.25dB, 20Hz ~20kHz

- T.H.D : 0.006% @ 1kHz

- Noise Residual : -96dBu

- Noise (mic) : -109dBu

- Noise (aux, mix, masters) : <-84dBu

- Crosstalk : >120dB

- EQ channel : 4band EQ

- EQ output : 31 band GEQ

- AFS output : 12 parametrix EQ’s (6 fixed, 6 floating)

- USB (Max current) : 500mA

- Power : 88-265VAC

- Temperature range : 5°C - 45°C

- Power Consumption : 25W

- Dimension (H x W x D)mm : 110 x 177 x 483

- Weight : 3.61kg