INSTRUMENTAL MICROPHONE (P170)

1) 용  도

본 기기는 오버헤드, 어쿠스틱 기타 및 현악기 녹음에 적합한 소형 다이아프램 컨덴서 마이크로서, 콘덴서 변환기 다이어프램를 통해 선명한 사운드를 제공하고 왜곡 없이 고 에너지 사운드 소스를 클로즈 마이킹 할 수 있다.

2) 기  능

- 견고한 금속 바디 제공

- 가변 감쇠 패드 내장

- 최대 155dB SPL

3) 사  양

- frequency bandwidth : 20 to 20000 Hz

- noise level : 19 dB-A

- Sensitivity : 15 mV/Pa

- Signal to Noise : 75 dB-A

- Preattenuation Pad : -20 dB

- Electrical impedance : <=200 Ohms

- Recommended load impedance : >=1000 Ohms

- Power : 44 to 52 V , <=3 mA

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Dimension (Length x Diameter)mm : 160 x 22

- Weight : 130g