DUAL-CAPSULE TUBE MICROPHONE (P420)

1) 용  도

본 기기는 멀티 패턴 튜브 마이크로폰으로서, 선택 가능한 3개의 극 패턴을 통해  모든 상황에 맞는 완벽한 소리를 만들어낸다. 또한 선택 가능한 저음 차단 필터와 가변 감쇄 패드를 제공한다.

2) 기  능

- 저음 차단 필터 내장

- 선택 가능한 3 개의 극 패턴

- 가변 감쇠 패드 내장

3) 사  양

- frequency bandwidth : 20 to 20000 Hz

- noise level : 15 dB-A

- Sensitivity : 28 mV/Pa

- Signal to Noise : 79 dB-A

- Preattenuation Pad : -20 dB

- Bass cut filter : 300 - 12 HZ

- Electrical impedance : <=200 Ohms

- Recommended load impedance : >=1000 Ohms

- Power : 44 to 52 V , <=3 mA

- Audio Output Type : Balanced XLR

- Finish : dark gray/silver

- Dimension (Length x Diameter)mm : 165 x 54

- Weight : 530g