ACTIVE DI BOX (AR-133)

1) 용  도

본 기기는 높은 입력 임피던스를 가진 싱글채널의 DI 박스로서 불평형 신호를 XLR의 밸런스 출력으로 변환해 주며 팬텀 전원 및 배터리 공급을 제공한다. 기타, 키보드, DJ 믹서, 출력링크, 타 전자기기 소스등에 사용되며 튼튼한 알루미늄 압출 케이스를 제공한다.

2) 기  능

- 불평형 신호를 XLR의 밸런스 출력으로 변환

- 팬텀 전원 및 배터리 공급

- 1/4 , XLR 입력 커넥터 내장

3) 사  양

- Input Impedance : 1 MOhm (pad at 0dB), 47 kOhm (pad at -20dB or -40dB)

- Max Input : +9dBu (pad at 0dB), +29dBu (pad at -20dB), +49dBu (pad at -40dB)

- Input : 1/4" jack (2) , XLR

- Output : Transformer Balanced

- Frequency Response : 30Hz to 20kHz

- Power Consumption : <7.5mA (phantom) , <2mA (battery)

- Phantom Power : +20 volts DC to +48 volts DC

- Dimension (H x W x D)mm : 59 x 124 x 143