POWERED STUDIO LOUDSPEAKER (308P MkII)

1) 용  도

본 기기는 컴팩트 파워드 스피커로서 스튜디오 모니터 용도로 주로 쓰인다. 혁신적인 웨이브 가이드 및 트랜스 듀서를 통해 정밀한 주파수 응답, 저주파 확장 및 높은 SPL 성능을 제공한다. 또한 선택 가능한 입력 감도를 통해 입력 과부하의 위험 없이 다양한 신호 소스들과 호환할 수 있으며, 트림 스위치를 통하여 고음의 양을 미세하게 조정하여 믹스룸의 공간, 프로그램 종류, 개인취향에 따라 조절 할 수 있다.

2) 기  능

- 특허 받은 웨이브 가이드

- 풍성한 저음을 위한 Slip Stream ™ 포트

- 클래스-D 앰프로 고출력 및 112W의 전력 제공

- HF 트림 스위치 내장

- 선택 가능한 입력 감도

3) 사  양

- System type : 8“ 2-way Powered Studio Monitor speaker system

- Frequency Range (-10dB) : 37Hz ~ 24kHz

- Power rating : LF 56W, HF 56W

- Max Peak SPL : 112 dB

- Coverage : 120° x 90°

- Transducers : LF 8“, HF 1”

- Enclosure Finish : Matte Black PVC

- Connectors : F-XLR, F-TRS (Balanced)

- AC Input Voltage : 100-240 VAC +/- 10% 50/60 Hz

- Dimension (H x W x D)mm : 419 x 254 x 308

- Weight : 8.1kg