BI-AMPLIFIED MASTER REFERENCE MONITOR LOUDSPEAKER (708P)

1) 용  도

본 기기는 파워드 모니터 스피커로서 특허 기술을 활용하여 확장된 주파수 응답 및 사이즈 대비 고출력을 제공한다. 바이 앰프 시스템으로 안정적으로 소리를 재생하며 포스트 프로덕션 또는 마스터링 환경에 이상적이다. 후면 LCD 패널에서 입력 감도, 트림, 8 밴드의 룸 EQ와 12밴드의 사용자 EQ 및 딜레이 기능 등을 조정한다. 또한 설치가 용이한 인클로저를 보유하고 있으며 이미지 컨트롤 웨이브 가이드와 차세대 드라이버 기술을 제공한다.

2) 기  능

- 바이 앰프 시스템

- 차세대 드라이버 기술

- 이미지 컨트롤 웨이브 가이드

- LCD 패널에서 EQ 및 딜레이 등 설정

- 아날로그 / 디지털 입력 지원

- HiQnet을 통한 기능 업데이트

3) 사  양

- System type : 5“ Bi-amplified Master Reference Monitor Loudspeaker system

- Transducers : LF 5“, HF 1”

- Crossover : 1.7 kHz

- HF Driver Power Amp : 250W Class D

- LF Driver Power Amp : 250W Class D

- Frequency Response (±3dB) : 45Hz ~ 25kHz

- Maximum Peak SPL : 107dB

- Connectors : 2 x F-XLR, 1 x M-XLR, 1 x RJ45

- Digital Input Format : AES3

- Room Equalization : 8 parametric filters

- User Equalization : 4 parametric filters, HF Shelf, LF Shelf

- Room Delay : 18ms

- Frame (A/V) Delay : 150ms

- A/D, D/A Converter : 24 bit / 192 kHz A/D, 32 bit / 192 kHz D/A

- Internal Processing : 32 bit Floating Point. 192 kHz Sample Rate

- AC Input Voltage : 100-240VAC 50/60Hz +/-10%

- Dimension (H x W x D)mm : 268 x 151 x 274

- Weight : 5.68kg