WIRELESS MICROPHONE SYSTEM (DMS300 MicrophoneSET)

1) 용  도

본 기기는 다 채널 디지털 무선 마이크 시스템으로서, 자연스러운 사운드를 제공하며 습기 차폐를 통해 마이크에 대한 높은 수준의 습기 보호를 보장한다. 첨단 보안기능, 배터리 수명 연장 및 편의성 등 성능을 갖춘 무선마이크 시스템이다.

2) 기  능

- 간편한 설정 및 작동

- 24비트, 48kHz 디지털 오디오 해상도 지원

- 최대 12시간 배터리 수명

- 첨단 보안기능 탑재

- 256-bit AES 암호기 기능 탑재

3) 사  양

- Carrier frequency : Digital 2.4GHz

- Encryption : 256-bit AES

- Simultaneous operation :up to 8 coexisting systems

- Working range : 30 m

- Latency : <=2.9 ms

- Frequency/channel selection : Adaptive channel selection

- Diversity wireless : Antenna, time, frequency

- Frequency response : 70 Hz–20 KHz +1/-3 dB

- Dynamic range : 116 dB @ 1 KHz

- Signal-to-noise : >90 dBA

- Transmitter battery : 2x AA alkaline

- Battery life : 12 hours

- Receiver dimensions : 200 x 183 x 44 mm

- Receiver weight : 0.404 kg

- Transmitter dimensions : 51 x 250 mm

- Transmitter weight (w/ batteries) : 0.297 kg