STEREO REVERB AND EFFECTS PROCESSOR (PCM96)

1) 용  도

본 기기는 믹서와 앰프 사이에 필요한 다양한 프로세싱을 지원해주는 프로세서로서, 2개의 입력과 2개의 출력을 가지고 있다. 28 개의 스튜디오 표준 리버브, 딜레이 및 모듈레이션 이펙트를 내장하고 있어 음악 및 영화 제작을 위한 광범위한 룸 관련 효과를 생성하는데 적합하다. 또한 이더넷을 통한 전용 소프트웨어를 사용하여  전체 시스템의 구성 및 제어가 가능하며, AES / EBU와 MIDI를 지원한다.

2) 기  능

- 28개의 스튜디오 표준 리버브, 딜레이 및 모듈레이션 이펙트 내장

- 보컬 향상을 위한 다중 음조 피치 쉬프트

- 전용 소프트웨어를 통한 전체 시스템 구성 및 제어

- 44.1 ~ 96 kHz 샘플 속도

- 2 채널 XLR 디지털 AES / EBU 제공

- 이더넷 연결 및 완벽한 MIDI 제어

- 외부 BNC 워드 클럭 제공

- 고해상도 OLED 디스플레이 제공

3) 사  양

- In/output channel : 2in/2out

- Analog audio outputs connectors : Two XLR

- Analog audio inputs connectors : Two XLR

- Digital input and output : XLR I/O

- FrequencyResponse : 20Hz - 20kHz ±.25dB

20kHz to 40kHz, +0/-3dB

- THD : <0.002%, 20Hz - 20kHz @ 4dBu

- Dynamic Range : D/A = >112dB typical, 20Hz - 20kHz

A/D = >112dB typical, 20Hz - 20kHz

A/A = >111dB typical, 20Hz - 40kHz

- Crosstalk (1kHz) : <-90dB, 20Hz to 40kHz

- Internal Audio DSP : 32/64-bit floating

- Dimension (H x W x D)mm : 469.9 x 237.5 x 254

- Control interface : Memory Cards, midi , footswich , foot controller

- Power : 100–240 VAC 50/60Hz

- Dimension (H x W x D)mm : 45 x 483 x 318

- Weight : 3.93kg