STEREO REVERB AND EFFECTS PROCESSOR (PCM96 SURROUND)

1) 용  도

본 기기는 믹서와 앰프 사이에 필요한 다양한 프로세싱을 지원해주는 프로세서로서, 6개의 아날로그 입력과 6개의 아날로그 출력을 가지고 있다. 50 개의 표준 리버브, 딜레이 및 모듈레이션 이펙트를 내장하고 있어영화 제작을 위한 광범위한 룸 관련 효과를 생성하는데 적합하다. 또한 이더넷을 통한 전용 소프트웨어를 사용하여  전체 시스템의 구성 및 제어가 가능하며, AES / EBU와 MIDI를 지원한다.

2) 기  능

- 50개의 표준 리버브, 딜레이 및 모듈레이션 이펙트 내장

- 전용 소프트웨어를 통한 전체 시스템 구성 및 제어

- 44.1 ~ 96 kHz 샘플 속도

- 6 채널 XLR 디지털 AES / EBU 제공

- 이더넷 연결 및 완벽한 MIDI 제어

- 외부 BNC 워드 클럭 제공

- 768 유저 프리셋 제공

3) 사  양

- In/output channel : ANALOG 6in/6out

- Analog audio outputs connectors : ONE 25-pin

- Analog audio inputs connectors : ONE 25-pin

- Digital input and output : ONE 25-pin

- Sample Rates : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz

- Synchronization : 75 Ohm BNC

- FrequencyResponse : 20Hz - 20kHz ±.25dB

20kHz to 40kHz, +0/-3dB

- THD : <0.002%, 20Hz - 20kHz @ 4dBu

- Crosstalk (1kHz) : <-75dB, 20Hz to 20kHz

- Internal Audio DSP : 32-bit floating

- Dimension (H x W x D)mm : 45 x 483 x 318

- Weight : 3.93kg