POWERED LINE-ARRAY SYSTEMS

1) 용  도

본 기기는 밴드, DJ, 렌탈, 예배당 및 다양한 공간에 활용되며 고출력 및 일관된 커버리지를 제공하는 컴팩트형 라인어레이 시스템이다. 플러그 앤 플레이, 내장된 시그널 프로세싱, 효율적인 전송 시스템, 편리한 리깅 하드웨어를 갖추었다. 메인 스피커와 서브우퍼의 세트 구성이며 STACK, POLE MOUNTED, FLOWN 설치를 위한 옵션 액세서리를 지원한다.

2) 기  능

<POWERED SUBWOOFER>

- 듀얼 15“ 우퍼

- 크로스 오버, EQ, 리미터 등 설정 가능한 DSP 내장

- 6채널 x 1000W 앰프 내장

- THRU 출력을 위한 XLR-M에 병렬로 연결된 2개의 밸런스드 XLR-F

- 최대 4개의 메인스피커에 전원을 공급하는 2개의 NL4 커넥터

<LINE ARRAY ELEMENT>

- 듀얼 8“ LF 드라이버, 3” 티타늄 압축 드라이버

- 110 °의 넓은 수평 커버리지

- IN / THRU 사용을 위해 병렬로 연결된 2개의 NL4 커넥터

<시스템 구성>

- BRX308-2LA : 2x BRX308-LA (top unit) / 1x BRX325SP (subwoofer)

- BRX308-4LA : 4x BRX308-LA (top unit) / 1x BRX325SP (subwoofer)

3) 사  양

- SYSTEM TYPE : Modular, portable line array

- FREQUENCY RANGE (-10 dB) : 80 Hz–20 kHz

- AMP INPUT MODES : Dual, Input Y

- WOOFER INPUTS : Two balanced XLR-F wired in parallel to XLR-M for THRU outputs

- WOOFER OUTPUTS : Two 4-pole NL4 connectors for powering up to four tops

- LINE ARRAY ELEMENT I/O : Two 4-pole NL4 connectors wired in parallel for IN/THRU use

- POWER INPUT : 20A powerCON/230 VAC only

- CROSSOVER : Internal DSP incl. FIR processing

- SYSTEM POWER : 6 channels @ 1000 watts each

- MAX PEAK SPL (2 PI) : 136 dB

- SYSTEM DIRECTIVITY (H x V) : 110° x 12° (variable)

- COMPLIANCE : CE

- WOOFER DIMENSIONS (D x W x H): 693 x 680 x 890 mm (excludes caster wheels)

- WOOFER WEIGHT : 86 kg

- LINE ARRAY ELEMENT DIMENSIONS (D x W x H) : 376 x 662 x 299 mm

- LINE ARRAY ELEMENT WEIGHT : 20.5 kg